# Für maximale Sauberkeit und Arbeitssicherheit: Die neuen kompakten Allessauger von Metabo

1200-Watt-Allessauger-Range

AS 20 L PC

ASA 20 L PC

ASA 30 L PC

ASA 30 M PC

ASA 30 H PC

* **Leichte und kompakte** **Nass- und Trockensauger**
* **Breites Sortiment in den Staubklassen L, M & H**
* **Filterabreinigung PressClean**

**Nürtingen, September 2023:** Die Metabo Allessauger-Familiebekommt Zuwachs: Metabo bietet fünf neue Geräte der Staubklassen L, M und H an. Die Netz-Sauger der 1200-Watt Klasse erledigen Reinigungs- und Absaugarbeiten auf Baustellen und in Werkstätten schnell und zuverlässig. Dabei beseitigen sie sowohl feine Stäube als auch groben Schmutz und kleine Wassermengen. Die Modelle der Staubklasse L sind ideal für das Absaugen von nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben wie Hausstaub, Erde und Kalk. Der Sauger ASA M 30 PC mit Staubklasse M eignet sich für Arbeiten, bei denen gesundheitsgefährdende Stäube entstehen wie bei Beton, Holz oder Farbe. Auch ein Sauger in der Staubklasse H ist in der neuen Range vertreten: „Professionelle Anwender, die mit krebserregenden Stoffen wie Buchenstaub, Faserwerkstoffen oder Blei arbeiten, sind mit unserem ASA 30 H PC bestens geschützt. Im Lieferumfang enthalten ist ein Spezialfilterbeutel der H-Klasse. Gefährliche Stoffe können sicher und sauber entsorgt werden“, erklärt Metabo Produktmanager Albert Werner und ergänzt: „Unsere neue Nass- und Trockensauger-Range ist die breiteste in ihrem Preissegment. Wir haben für jede Anwendung den passenden leichten und kompakten Sauger.“ Außerdem: „Alle Sauger sind nach EU-Norm zertifiziert.“

**Sauberkeit für Innen und Außen**

Alle neuen Nass- und Trockensauger besitzen eine integrierte PressClean Filterabreinigung: Bei nachlassender Saugleistung können die Anwender den Filter durch Betätigen der PressClean Taste reinigen und so die Arbeitszeit verlängern. Anstelle der üblichen Papierfiltertüten verwendet Metabo Vlies-Filterbeutel. Sie sind deutlich robuster und langlebiger und auch feinste Stäube lassen sich sicher auffangen und einfach entsorgen.

Die ASA-Modelle verfügen über eine Gerätesteckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik. Wird ein Elektrowerkzeug direkt an die Gerätesteckdose angeschlossen, startet und stoppt der Sauger automatisch beim Betätigen des Elektrowerkzeugs. Bei der Nutzung eines Akku-Werkzeugs übernimmt das separat erhältliche CordlessControl System das automatische Ein- und Ausschalten des Saugers.

**Überall dabei**

Die neuen Metabo Sauger sind leicht, kompakt und praktisch zu transportieren. Die Kabel- und Schlauchhalterungen an allen Modellen minimieren Stolperfallen auf der Baustelle. Bei den ASA-Modellen gibt es zusätzlich ein Zubehör-Depot für Kabel, Schläuche und Düsen. Auch die Kopplung mit den Metabo metaBoxen ist möglich. So können Handwerker Werkzeug und Sauger einhändig transportieren. Auch praktisch: Das mitgelieferte Sauger Zubehör mit Quick-System beschleunigt das Umrüsten, zum Beispiel das Wechseln verschiedener Muffen.

**Technische Daten auf einen Blick**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AS 20 L PC | ASA 20 L PC | ASA 30 L PC | ASA 30 M PC | ASA 30 H PC |
| Leistung | 1.200 Watt | 1.200 Watt | 1.200 Watt | 1.200 Watt | 1.200 Watt |
| Luftleistung max. | 4.200 l/min | 4.200 l/min | 4.200 l/min | 4.200 l/min | 4.200 l/min |
| Unterdruck | 225 mbar | 225 mbar | 225 mbar | 225 mbar | 225 mbar |
| Abreinigungsart | PressClean | PressClean | PressClean | PressClean | PressClean |
| Filterklasse | L | L | L | M | H |
| Behältervolumen | 20 l | 20 l | 30 l | 30 l | 30 l |
| Gewicht | 9,4 kg | 10,0 kg | 10,8 kg | 10,8 kg | 10,8 kg |
| Schlauchlänge | 1,75 m | 3,2 m | 3,2 m | 4,0 m | 4,0 m |
| Schlauchdurchmesser | Ø 32 mm | Ø 32 mm | Ø 32 mm | Ø 32 mm | Ø 32 mm |
| Kabellänge | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 8 m | 8 m |

\* \* \*

Diese Presseinformation samt Bildern finden Sie auch im Internet unter [www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse](http://www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse) und   
[www.cc-stuttgart.de/presseportal](https://www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabohttps:/www.cc-stuttgart.de/presseportal/category/kunden/metabo)

Ein Bild, das Stilllebenfotografie, Softdrink, Im Haus, Licht enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Metabo ergänzt seine Allersauger-Range um fünf neue Allessauger der Staubklassen L, M und H. **Foto: Metabo**

Ein Bild, das Rüssel Kofferraum, Auto enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Saubere Sache: Alle Nass- und Trockensauger haben die integrierte PressClean Filterabreinigung – Setzt sich der Filter nach längerem Arbeiten mit Staub zu, dann kann dieser ganz einfach auf Knopfdruck gereinigt werden. Die Gerätesteckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik sorgt dafür, dass der Staubsauger beim Betätigen des angeschlossenen Elektrowerkzeugs automatisch einschaltet und Staub und Späne gleich nach dem Entstehen im Saugschlauch verschwinden. **Foto: Metabo**

Ein Bild, das Maschine, Werkzeug, rot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung Ein Bild, das rot, Vakuum, Auto enthält.

Automatisch generierte Beschreibung mit mittlerer Zuverlässigkeit

Die Allessauger-Range verfügt über praktische Transportlösungen wie ein Zubehörfach, Kabel- und Schlauchhalterungen. Bei den ASA-Modellen gibt es zusätzlich ein Zubehör-Depot für Kabel, Schlauch und Düsen sowie eine metaBox Kopplung. **Foto: Metabo**

Alle Fotos zur journalistischen Nutzung mit Nennung  
der Quellenan­gabe zum Abdruck frei.

Über Metabo

Die Metabowerke GmbH in Nürtingen ist ein traditionsreicher Hersteller von Elektrowerkzeugen für professionelle Anwender aus den Kernzielgruppen Metallhandwerk und -industrie sowie Bauhandwerk und Renovierung. Metabo steht für leistungsstärkste Akku-Werkzeuge und ist mit seiner LiHD-Technologie führender Anbieter im Akkusegment. So hat Metabo seine Vision der Kabelfreien Baustelle zur Wirklichkeit gemacht. Die LiHD-Technologie ist zudem die Basis des Akku-Systems CAS (Cordless Alliance System), das Maschinen und Elektrowerkzeuge verschiedener, branchenspezifischer Hersteller umfasst. Unter dem Markennamen Metabo bietet der Vollsortimenter Maschinen und Zubehör für alle gängigen Anwendungen, aber auch Kompetenzprodukte und Systemlösungen für spezielle Anforderungen. Das Metabo Programm umfasst außer dem umfangreichen Sortiment an Akkugeräten auch kabelgebundene Netzmaschinen und Druckluftwerkzeuge. 1924 im schwäbischen Nürtingen gegründet, ist Metabo heute ein mittelständisches Unternehmen, das außer am Stammsitz Nürtingen auch im chinesischen Shanghai produziert. 25 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 Importeure sichern die internationale Präsenz. Weltweit arbeiten rund 2.000 Menschen für Metabo. Sie haben im Geschäftsjahr 2021/2022 (April 2021 bis März 2022) einen Umsatz von 638 Millionen Euro erwirtschaftet. Mehr über das Unternehmen Metabo und seine Produkte unter [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

Pressekontakt:

|  |  |
| --- | --- |
| Karin Lang  Metabowerke GmbH  Metabo-Allee 1  72622 Nürtingen  Telefon: +49 (7022) 72-24 97  Telefax: +49 (7022) 72-28 24  [klang@metabo.de](mailto:klang@metabo.de) | Hubert Heinz / Freya Jahn  Communication Consultants  Breitwiesenstr. 17  70565 Stuttgart  Telefon: +49 (711) 9 78 93-21  Telefax: +49 (711) 9 78 93-34  [metabo@cc-stuttgart.de](mailto:metabo@cc-stuttgart.de) |